### RF_AGC_LUT2

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31:23 | RW | AGC_LUT_2_AGC_LEVEL_5_LO | AGC values level 5 (LSB)
22:12 | RW | AGC_LUT_2_AGC_LEVEL_4 | AGC values level 4
11:1 | RW | AGC_LUT_2_AGC_LEVEL_3 | AGC values level 3
0 | RW | AGC_LUT_2_AGC_LEVEL_2_HI | AGC values level 2 (MSB)

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31:23 | AGC_LUT_2_AGC_LEVEL_5_LO | AGC_LUT_2_AGC_LEVEL_5_LO_DEFAULT |  | 0x84*
22:12 | AGC_LUT_2_AGC_LEVEL_4 | AGC_LUT_2_AGC_LEVEL_4_DEFAULT |  | 0x284*
11:1 | AGC_LUT_2_AGC_LEVEL_3 | AGC_LUT_2_AGC_LEVEL_3_DEFAULT |  | 0x480*
0 | AGC_LUT_2_AGC_LEVEL_2_HI | AGC_LUT_2_AGC_LEVEL_2_HI_DEFAULT |  | 0x0*