## LSAD Enumeration Type Documentation

### lsad_io

Location: lsad.h:133

Members

- LSAD_GPIO0_CFG = 0U

- LSAD_GPIO1_CFG = 1U

- LSAD_GPIO2_CFG = 2U

- LSAD_GPIO3_CFG = 3U

- LSAD_GPIO4_CFG = 4U

- LSAD_GPIO5_CFG = 5U

- LSAD_GPIO6_CFG = 6U

- LSAD_GPIO7_CFG = 7U

- LSAD_GPIO8_CFG = 8U

- LSAD_GPIO9_CFG = 9U

- LSAD_GPIO10_CFG = 10U

- LSAD_GPIO11_CFG = 11U

- LSAD_GPIO12_CFG = 12U

- LSAD_GPIO13_CFG = 13U

- LSAD_GPIO14_CFG = 14U

- LSAD_GPIO15_CFG = 15U

- LSAD_GROUND_CFG = 17U

- LSAD_AOUT_CFG = 18U

- LSAD_TEMP_CFG = 19U

- LSAD_VBAT_CFG = 20U

- LSAD_NOT_USED_CFG = LSAD_VBAT_CFG

### lsad_pol

Location: lsad.h:165

Members

- NEG_IN

- POS_IN

### lsad_channel

Location: lsad.h:171

Members

- LSAD_INPUT_CH0 = 0

- LSAD_INPUT_CH1 = 1

- LSAD_INPUT_CH2 = 2

- LSAD_INPUT_CH3 = 3

- LSAD_INPUT_CH4 = 4

- LSAD_INPUT_CH5 = 5

- LSAD_INPUT_CH6 = 6

- LSAD_INPUT_CH7 = 7

### lsad_prescale

Location: lsad.h:183

Members

- LSAD_PS_200 = LSAD_PRESCALE_200

- LSAD_PS_400 = LSAD_PRESCALE_400

- LSAD_PS_640 = LSAD_PRESCALE_640

- LSAD_PS_800 = LSAD_PRESCALE_800

- LSAD_PS_1600 = LSAD_PRESCALE_1600

- LSAD_PS_3200 = LSAD_PRESCALE_3200

- LSAD_PS_6400 = LSAD_PRESCALE_6400

- LSAD_PS_20H = LSAD_PRESCALE_20H

- LSAD_PS_40H = LSAD_PRESCALE_40H

- LSAD_PS_80H = LSAD_PRESCALE_80H

- LSAD_PS_128H = LSAD_PRESCALE_128H

- LSAD_PS_160H = LSAD_PRESCALE_160H

- LSAD_PS_320H = LSAD_PRESCALE_320H

- LSAD_PS_640H = LSAD_PRESCALE_640H

- LSAD_PS_1280H = LSAD_PRESCALE_1280H

### lsad_mode

Location: lsad.h:202

Members

- LSAD_MODE_NORMAL = LSAD_NORMAL

- LSAD_MODE_CONTINUOUS = LSAD_CONTINUOUS