### RF_AGC_LUT3

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31:24 | RW | AGC_LUT_3_AGC_LEVEL_8_LO | AGC values level 8 (LSB)
23:13 | RW | AGC_LUT_3_AGC_LEVEL_7 | AGC values level 7
12:2 | RW | AGC_LUT_3_AGC_LEVEL_6 | AGC values level 6
1:0 | RW | AGC_LUT_3_AGC_LEVEL_5_HI | AGC values level 5 (MSB)

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31:24 | AGC_LUT_3_AGC_LEVEL_8_LO | AGC_LUT_3_AGC_LEVEL_8_LO_DEFAULT |  | 0x9D*
23:13 | AGC_LUT_3_AGC_LEVEL_7 | AGC_LUT_3_AGC_LEVEL_7_DEFAULT |  | 0x495*
12:2 | AGC_LUT_3_AGC_LEVEL_6 | AGC_LUT_3_AGC_LEVEL_6_DEFAULT |  | 0x485*
1:0 | AGC_LUT_3_AGC_LEVEL_5_HI | AGC_LUT_3_AGC_LEVEL_5_HI_DEFAULT |  | 0x2*