### ACS_WEDAC_CTRL

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
5:0 | RW | WEDAC | WEDAC setting

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
5:0 | WEDAC | WEDAC_0P000V | WEDAC = 0.000V | 0x0
|  | WEDAC_0P016V | WEDAC = 0.016V | 0x1
|  | WEDAC_0P032V | WEDAC = 0.032V | 0x2
|  | WEDAC_0P496V | WEDAC = 0.496V | 0x1F
|  | WEDAC_0P504V | WEDAC = 0.504V | 0x20
|  | WEDAC_0P600V | WEDAC = 0.600V | 0x26*
|  | WEDAC_0P616V | WEDAC = 0.616V | 0x27
|  | WEDAC_0P984V | WEDAC = 0.984V | 0x3E
|  | WEDAC_1P000V | WEDAC = 1.000V | 0x3F