### UART_CTRL

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
8 | R | ENABLE_STATUS | UART enable status
2 | W | RESET | Reset the UART interface
1 | W | DISABLE | Disable the UART interface
0 | W | ENABLE | Enable the UART interface

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
8 | ENABLE_STATUS | UART_STATUS_DISABLED | UART interface is disabled | 0x0*
|  | UART_STATUS_ENABLED | UART interface is enabled | 0x1
2 | RESET | UART_RESET | Reset the UART interface | 0x1
1 | DISABLE | UART_DISABLE | Disable the UART interface | 0x1
0 | ENABLE | UART_ENABLE | Enable the UART interface | 0x1