### BB_RAL_PEER_RND

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31 | RW | PRND_INIT | Writing a 1 initializes of peer RPA random number generation LFSR
21:0 | RW | PRND_VAL | Initialization value for peer RPA random generation when LRDN_INIT is set to 1 (report the current local RPA random number LFSR value otherwise)

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31 | PRND_INIT | PRND_INIT_0 |  | 0x0*
21:0 | PRND_VAL | PRND_VAL_3207408 |  | 0x30F0F0*