### RF_BLE_AEC_CCM

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
2 | R | BLE_AES_CCM_BLE_AES_MIC_OK | AES CCM MIC error
1 | R | BLE_AES_CCM_BLE_AES_DONE_RX | AES CCM packet decoding
0 | R | BLE_AES_CCM_BLE_AES_DONE_TX | AES CCM packet encoding

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
2 | BLE_AES_CCM_BLE_AES_MIC_OK | BLE_AES_CCM_BLE_AES_MIC_OK_ERROR | MIC has been received with errors | 0x0*
|  | BLE_AES_CCM_BLE_AES_MIC_OK_NO_ERROR | MIC has been received without errors | 0x1
1 | BLE_AES_CCM_BLE_AES_DONE_RX | BLE_AES_CCM_BLE_AES_DONE_RX_BUSY | BLE AES CCM algorithm has not yet finished the packet decoding | 0x0*
|  | BLE_AES_CCM_BLE_AES_DONE_RX_IDLE | BLE AES CCM algorithm has finished the packet decoding | 0x1
0 | BLE_AES_CCM_BLE_AES_DONE_TX | BLE_AES_CCM_BLE_AES_DONE_TX_BUSY | BLE AES CCM algorithm has not yet finished the packet encoding | 0x0*
|  | BLE_AES_CCM_BLE_AES_DONE_TX_IDLE | BLE AES CCM algorithm has finished the packet encoding | 0x1