### RF_RSSI_MIN_MAX

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
25:16 | R | RSSI_MAX_RSSI_MAX | Maximum RSSI value over a filtering period
9:0 | R | RSSI_MIN_RSSI_MIN | Minimum RSSI value over a filtering period

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
25:16 | RSSI_MAX_RSSI_MAX | RSSI_MAX_RSSI_MAX_DEFAULT |  | 0x0*
9:0 | RSSI_MIN_RSSI_MIN | RSSI_MIN_RSSI_MIN_DEFAULT |  | 0x0*