### GPIO_INT_STATUS_S

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
7 | R | GPIO_INT3_STATUS | GPIO interrupt 3 status
6 | R | GPIO_INT2_STATUS | GPIO interrupt 2 status
5 | R | GPIO_INT1_STATUS | GPIO interrupt 1 status
4 | R | GPIO_INT0_STATUS | GPIO interrupt 0 status
3 | W | GPIO_INT3_CLEAR | GPIO interrupt 3 clear
2 | W | GPIO_INT2_CLEAR | GPIO interrupt 2 clear
1 | W | GPIO_INT1_CLEAR | GPIO interrupt 1 clear
0 | W | GPIO_INT0_CLEAR | GPIO interrupt 0 clear

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
7 | GPIO_INT3_STATUS | GPIO_INT3_FALSE | Interrupt 3 not triggered | 0x0*
|  | GPIO_INT3_TRUE | Interrupt 3 triggered | 0x1
6 | GPIO_INT2_STATUS | GPIO_INT2_FALSE | Interrupt 2 not triggered | 0x0*
|  | GPIO_INT2_TRUE | Interrupt 2 triggered | 0x1
5 | GPIO_INT1_STATUS | GPIO_INT1_FALSE | Interrupt 1 not triggered | 0x0*
|  | GPIO_INT1_TRUE | Interrupt 1 triggered | 0x1
4 | GPIO_INT0_STATUS | GPIO_INT0_FALSE | Interrupt 0 not triggered | 0x0*
|  | GPIO_INT0_TRUE | Interrupt 0 triggered | 0x1
3 | GPIO_INT3_CLEAR | GPIO_INT3_CLEAR | Interrupt 3 clear | 0x1
2 | GPIO_INT2_CLEAR | GPIO_INT2_CLEAR | Interrupt 2 clear | 0x1
1 | GPIO_INT1_CLEAR | GPIO_INT1_CLEAR | Interrupt 1 clear | 0x1
0 | GPIO_INT0_CLEAR | GPIO_INT0_CLEAR | Interrupt 0 clear | 0x1