### RF_LUT_ANTENNA_ARRAY_3

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31:28 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_23 | Antenna 23 specification
27:24 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_22 | Antenna 22 specification
23:20 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_21 | Antenna 21 specification
19:16 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_20 | Antenna 20 specification
15:12 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_19 | Antenna 19 specification
11:8 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_18 | Antenna 18 specification
7:4 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_17 | Antenna 17 specification
3:0 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_16 | Antenna 16 specification

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31:28 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_23 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_23_DEFAULT |  | 0x0*
27:24 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_22 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_22_DEFAULT |  | 0x0*
23:20 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_21 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_21_DEFAULT |  | 0x0*
19:16 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_20 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_20_DEFAULT |  | 0x0*
15:12 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_19 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_19_DEFAULT |  | 0x0*
11:8 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_18 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_18_DEFAULT |  | 0x0*
7:4 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_17 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_17_DEFAULT |  | 0x0*
3:0 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_16 | LUT_ANTENNA_ARRAY_3_ANTENNA_16_DEFAULT |  | 0x0*