### GPIO_OUTPUT_DATA_CLR

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
15:0 | W | GPIO | GPIO[15:0] output data clear

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
15:0 | GPIO | GPIO0_CLR | Set the GPIO output data low | 0x1
|  | GPIO1_CLR | Set the GPIO output data low | 0x2
|  | GPIO2_CLR | Set the GPIO output data low | 0x4
|  | GPIO3_CLR | Set the GPIO output data low | 0x8
|  | GPIO4_CLR | Set the GPIO output data low | 0x10
|  | GPIO5_CLR | Set the GPIO output data low | 0x20
|  | GPIO6_CLR | Set the GPIO output data low | 0x40
|  | GPIO7_CLR | Set the GPIO output data low | 0x80
|  | GPIO8_CLR | Set the GPIO output data low | 0x100
|  | GPIO9_CLR | Set the GPIO output data low | 0x200
|  | GPIO10_CLR | Set the GPIO output data low | 0x400
|  | GPIO11_CLR | Set the GPIO output data low | 0x800
|  | GPIO12_CLR | Set the GPIO output data low | 0x1000
|  | GPIO13_CLR | Set the GPIO output data low | 0x2000
|  | GPIO14_CLR | Set the GPIO output data low | 0x4000
|  | GPIO15_CLR | Set the GPIO output data low | 0x8000