### RF_AGC_LUT4

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31:25 | RW | AGC_LUT_4_AGC_LEVEL_11_LO | AGC values level 11 (LSB)
24:14 | RW | AGC_LUT_4_AGC_LEVEL_10 | AGC values level 10
13:3 | RW | AGC_LUT_4_AGC_LEVEL_9 | AGC values level 9
2:0 | RW | AGC_LUT_4_AGC_LEVEL_8_HI | AGC values level 8 (MSB)

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31:25 | AGC_LUT_4_AGC_LEVEL_11_LO | AGC_LUT_4_AGC_LEVEL_11_LO_DEFAULT |  | 0x7F*
24:14 | AGC_LUT_4_AGC_LEVEL_10 | AGC_LUT_4_AGC_LEVEL_10_DEFAULT |  | 0x4FF*
13:3 | AGC_LUT_4_AGC_LEVEL_9 | AGC_LUT_4_AGC_LEVEL_9_DEFAULT |  | 0x49F*
2:0 | AGC_LUT_4_AGC_LEVEL_8_HI | AGC_LUT_4_AGC_LEVEL_8_HI_DEFAULT |  | 0x4*