### SYSCTRL_MEM_TIMING_CFG

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
22:20 | RW | RAM_PKA_EMA | RAM extra margin configuration for PKA RAM
17:16 | RW | RAM_PKA_EMAW | RAM write extra margin configuration for PKA RAM
6:4 | RW | PROM_EMA | PROM extra margin configuration
0 | RW | PROM_KEN | PROM bit lines keeper configuration

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
22:20 | RAM_PKA_EMA | RAM_PKA_EMA_MIN | RAM minimum extra margin | 0x0
|  | RAM_PKA_EMA_DEFAULT | RAM default extra margin | 0x2*
|  | RAM_PKA_EMA_MAX | RAM maximum extra margin | 0x7
17:16 | RAM_PKA_EMAW | RAM_PKA_EMAW_DEFAULT | RAM default/minimum extra write margin | 0x0*
|  | RAM_PKA_EMAW_MAX | RAM maximum extra write margin | 0x3
6:4 | PROM_EMA | PROM_EMA_MIN | PROM minimum extra margin | 0x0
|  | PROM_EMA_DEFAULT | PROM default extra margin | 0x2*
|  | PROM_EMA_MAX | PROM maximum extra margin | 0x7
0 | PROM_KEN | PROM_KEN_ENABLED | PROM bit lines keeper enabled | 0x0
|  | PROM_KEN_DISABLED | PROM bit lines keeper disabled | 0x1*