# Reset

Address | Register Name | Register Write | Register Read | Default | Description
--- | --- | --- | --- | --- | ---
0x40000200 | RESET_DIG_STATUS | (12) DEU_RESET_FLAG_CLEAR | - | N/A | Reset the sticky DEU reset flag
|  | (11) LOCKUP_RESET_FLAG_CLEAR | - | N/A | Reset the sticky LOCKUP flag
|  | (10) WATCHDOG_RESET_FLAG_CLEAR | - | N/A | Reset the sticky Watchdog time-out reset flag
|  | (9) CM33_SW_RESET_FLAG_CLEAR | - | N/A | Reset the sticky CM33 software reset flag
|  | (8) ACS_RESET_FLAG_CLEAR | - | N/A | Reset the sticky ACS reset flag
|  | - | (4) DEU_RESET_FLAG | 0x0 | Sticky flag that detect that a DEU reset occured
|  | - | (3) LOCKUP_FLAG | 0x0 | Sticky flag that detects that a LOCKUP occurred
|  | - | (2) WATCHDOG_RESET_FLAG | 0x0 | Sticky flag that detects that a Watchdog time-out reset occurred
|  | - | (1) CM33_SW_RESET_FLAG | 0x0 | Sticky flag that detects that a CM33 software reset occurred
|  | - | (0) ACS_RESET_FLAG | 0x1 | Sticky flag that detects that a ACS reset occurred