### ACS_VDDRET_CTRL

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
18:17 | RW | VDDMRET_VTRIM | VDDMRET retention regulator voltage trimming
16 | RW | VDDMRET_ENABLE | Enable/Disable the VDDMRET retention regulator
10:9 | RW | VDDACS_VTRIM | VDDACS regulator voltage trimming
8 | RW | VDDTRET_ENABLE | Enables the VDDT retention power (activate switch from VDDACS)
2:1 | RW | VDDCRET_VTRIM | VDDCRET Retention regulator voltage trimming
0 | RW | VDDCRET_ENABLE | Enables the VDDCRET Retention regulator

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
18:17 | VDDMRET_VTRIM | VDDMRET_TRIM_VALUE | VDDMRET trimming value | 0x3*
16 | VDDMRET_ENABLE | VDDMRET_DISABLE | The VDDMRET retention regulator is disabled | 0x0*
|  | VDDMRET_ENABLE | The VDDMRET retention regulator is enabled | 0x1
10:9 | VDDACS_VTRIM | VDDACS_TRIM_VALUE | VDDACS trimming value | 0x3*
8 | VDDTRET_ENABLE | VDDTRET_DISABLE | Disable BB timer retention supply (VDDT) | 0x0*
|  | VDDTRET_ENABLE | Enable BB timer retention supply (VDDT) | 0x1
2:1 | VDDCRET_VTRIM | VDDCRET_TRIM_VALUE | VDDCRET trimming value | 0x3*
0 | VDDCRET_ENABLE | VDDCRET_DISABLE | The VDDCRET retention regulator is disabled | 0x0*
|  | VDDCRET_ENABLE | The VDDCRET retention regulator is enabled | 0x1