### BBIF_COEX_STATUS

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
11:8 | R | BLE_PTI | BLE packet traffic information
4 | R | BLE_SYNC | BLE 625us timing pulse reference
3 | R | EVENT_IN_PROCESS | BLE event status
2 | R | BLE_IN_PROCESS | BLE in process indicator
1 | R | BLE_TX | BLE transmit indicator
0 | R | BLE_RX | BLE reception indicator

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
11:8 | BLE_PTI | BLE_PTI_PRIORITY_0 | BLE_PTI lowest priority | 0x0*
|  | BLE_PTI_PRIORITY_15 | BLE_PTI highest priority | 0xF
4 | BLE_SYNC | BLE_SYNC_IDLE | RW-BLE sync idle | 0x0*
|  | BLE_SYNC_BUSY | RW-BLE sync active | 0x1
3 | EVENT_IN_PROCESS | EVENT_IDLE | No BLE event is processed | 0x0*
|  | EVENT_IN_PROCESS | BLE event is processed | 0x1
2 | BLE_IN_PROCESS | BLE_IDLE | RW-BLE processes no event | 0x0*
|  | BLE_IN_PROCESS | RW-BLE processes an event | 0x1
1 | BLE_TX | BLE_TX_IDLE | RW-BLE core performs no Tx activity | 0x0*
|  | BLE_TX_BUSY | RW-BLE core performs Tx activity | 0x1
0 | BLE_RX | BLE_RX_IDLE | RW-BLE core performs no Rx activity | 0x0*
|  | BLE_RX_BUSY | RW-BLE core performs Rx activity | 0x1