### RF_LUT_ANTENNA_ARRAY_2

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31:28 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_15 | Antenna 15 specification
27:24 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_14 | Antenna 14 specification
23:20 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_13 | Antenna 13 specification
19:16 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_12 | Antenna 12 specification
15:12 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_11 | Antenna 11 specification
11:8 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_10 | Antenna 10 specification
7:4 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_9 | Antenna 9 specification
3:0 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_8 | Antenna 8 specification

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31:28 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_15 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_15_DEFAULT |  | 0x0*
27:24 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_14 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_14_DEFAULT |  | 0x0*
23:20 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_13 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_13_DEFAULT |  | 0x0*
19:16 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_12 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_12_DEFAULT |  | 0x0*
15:12 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_11 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_11_DEFAULT |  | 0x0*
11:8 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_10 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_10_DEFAULT |  | 0x0*
7:4 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_9 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_9_DEFAULT |  | 0x0*
3:0 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_8 | LUT_ANTENNA_ARRAY_2_ANTENNA_8_DEFAULT |  | 0x0*