## LSAD Registers

Register Name | Register Description | Address
--- | --- | ---
LSAD_DATA_TRIM_CH | LSAD conversion result for channel 0 to 7 in trimmer mode | 0x40001C00-0x40001C1C
LSAD_DATA_AUDIO_CH | LSAD conversion result for channel 0 to 7 in audio mode (signed) | 0x40001C20-0x40001C3C
LSAD_INPUT_SEL | LSAD input selection for channel 0 to 7 | 0x40001C40-0x40001C5C
LSAD_CFG | LSAD Configuration Register | 0x40001C60
LSAD_OFFSET | LSAD conversion result for LSAD GND | 0x40001C64
LSAD_INT_ENABLE | LSAD Interrupt Mask Register | 0x40001C68
LSAD_MONITOR_CFG | Monitoring Configuration Register | 0x40001C6C
LSAD_MONITOR_COUNT_VAL | Monitoring Status Register | 0x40001C70
LSAD_MONITOR_STATUS | LSAD / MONITOR Status Register | 0x40001C74
LSAD_PRE_SEL_INPUT | LSAD pre-selection for input 0 | 0x40001C78
LSAD_DUTY | LSAD duty config | 0x40001C7C
LSAD_ID_NUM | LSAD ID Number | 0x40001CFC