### BB_DFANTCNTL

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
15 | RW | RXPRIMIDCNTLEN | Reception primary antenna ID enable control
14:8 | RW | RXPRIMANTID | Primary antenna ID to be used on each Rx start instant
7 | RW | TXPRIMIDCNTLEN | Transmit primary antenna ID enable control
6:0 | RW | TXPRIMANTID | Primary antenna ID to be used on each Tx start instant

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
15 | RXPRIMIDCNTLEN | RXPRIMIDCNTLEN_0 | RXPRIMANTID not used on each Rx start | 0x0*
|  | RXPRIMIDCNTLEN_1 | RXPRIMANTID used on each Rx start | 0x1
14:8 | RXPRIMANTID | RXPRIMANTID_0 |  | 0x0*
7 | TXPRIMIDCNTLEN | TXPRIMIDCNTLEN_0 | TXPRIMANTID not used on each Tx start | 0x0*
|  | TXPRIMIDCNTLEN_1 | TXPRIMANTID used on each Tx start | 0x1
6:0 | TXPRIMANTID | TXPRIMANTID_0 |  | 0x0*