### RF_AGC_LUT1

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31:22 | RW | AGC_LUT_1_AGC_LEVEL_2_LO | AGC values level 2 (LSB)
21:11 | RW | AGC_LUT_1_AGC_LEVEL_1 | AGC values level 1
10:0 | RW | AGC_LUT_1_AGC_LEVEL_0 | AGC values level 0

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31:22 | AGC_LUT_1_AGC_LEVEL_2_LO | AGC_LUT_1_AGC_LEVEL_2_LO_DEFAULT |  | 0x280*
21:11 | AGC_LUT_1_AGC_LEVEL_1 | AGC_LUT_1_AGC_LEVEL_1_DEFAULT |  | 0x80*
10:0 | AGC_LUT_1_AGC_LEVEL_0 | AGC_LUT_1_AGC_LEVEL_0_DEFAULT |  | 0x0*