### SAU_SFSR

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
7 | R | LSERR | Lazy state error flag
6 | R | SFARVALID | Secure fault address valid
5 | R | LSPERR | Lazy state preservation error flag
4 | R | INVTRAN | Invalid transition flag
3 | R | AUVIOL | Attribution unit violation flag
2 | R | INVER | Invalid exception return flag
1 | R | INVIS | Invalid integrity signature flag
0 | R | INVEP | Invalid entry point