### PCM_CTRL

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
8 | R | ENABLE_STATUS | PCM enable status
2 | W | RESET | Reset the PCM interface
1 | W | DISABLE | Disable the PCM interface
0 | W | ENABLE | Enable the PCM interface

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
8 | ENABLE_STATUS | PCM_STATUS_DISABLED | PCM interface is disabled | 0x0*
|  | PCM_STATUS_ENABLED | PCM interface is enabled | 0x1
2 | RESET | PCM_RESET | Reset the PCM interface | 0x1
1 | DISABLE | PCM_DISABLE | Disable the PCM interface | 0x1
0 | ENABLE | PCM_ENABLE | Enable the PCM interface | 0x1