### RF_REG4A

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
30:28 | R | RX_ATT_LEVEL_RX_ATT_LEVEL_PKT_LVL | Rx attenuation level (AGC level) during the packet reception
26:24 | R | RX_ATT_LEVEL_RX_ATT_LEVEL | Rx attenuation level (AGC level)
23:16 | R | DR_ERR_IND_DR_ERR_IND | Data-rate error indicator
9:0 | R | RSSI_PKT_RSSI_PKT | Filtered RSSI value sampled during the packet reception

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
30:28 | RX_ATT_LEVEL_RX_ATT_LEVEL_PKT_LVL | RX_ATT_LEVEL_RX_ATT_LEVEL_PKT_LVL_DEFAULT |  | 0x0*
26:24 | RX_ATT_LEVEL_RX_ATT_LEVEL | RX_ATT_LEVEL_RX_ATT_LEVEL_DEFAULT |  | 0x0*
23:16 | DR_ERR_IND_DR_ERR_IND | DR_ERR_IND_DR_ERR_IND_DEFAULT |  | 0x0*
9:0 | RSSI_PKT_RSSI_PKT | RSSI_PKT_RSSI_PKT_DEFAULT |  | 0x0*