### RF_AGC_ATT1

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31:30 | RW | AGC_ATT_1_AGC_ATT_AB_LO | AGC attenuation step 10/11 (LSB)
29:27 | RW | AGC_ATT_1_AGC_ATT_9A | AGC attenuation step 9/10
26:24 | RW | AGC_ATT_1_AGC_ATT_89 | AGC attenuation step 8/9
23:21 | RW | AGC_ATT_1_AGC_ATT_78 | AGC attenuation step 7/8
20:18 | RW | AGC_ATT_1_AGC_ATT_67 | AGC attenuation step 6/7
17:15 | RW | AGC_ATT_1_AGC_ATT_56 | AGC attenuation step 5/6
14:12 | RW | AGC_ATT_1_AGC_ATT_45 | AGC attenuation step 4/5
11:9 | RW | AGC_ATT_1_AGC_ATT_34 | AGC attenuation step 3/4
8:6 | RW | AGC_ATT_1_AGC_ATT_23 | AGC attenuation step 2/3
5:3 | RW | AGC_ATT_1_AGC_ATT_12 | AGC attenuation step 1/2
2:0 | RW | AGC_ATT_1_AGC_ATT_01 | AGC attenuation step 0/1

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31:30 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_AB_LO | AGC_ATT_1_AGC_ATT_AB_LO_DEFAULT |  | 0x3*
29:27 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_9A | AGC_ATT_1_AGC_ATT_9A_DEFAULT |  | 0x5*
26:24 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_89 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_89_DEFAULT |  | 0x3*
23:21 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_78 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_78_DEFAULT |  | 0x4*
20:18 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_67 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_67_DEFAULT |  | 0x3*
17:15 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_56 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_56_DEFAULT |  | 0x2*
14:12 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_45 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_45_DEFAULT |  | 0x2*
11:9 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_34 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_34_DEFAULT |  | 0x2*
8:6 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_23 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_23_DEFAULT |  | 0x1*
5:3 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_12 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_12_DEFAULT |  | 0x1*
2:0 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_01 | AGC_ATT_1_AGC_ATT_01_DEFAULT |  | 0x4*