### RF_REG56

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31:24 | R | CHIP_ID_CHIP_ID | Version of the chip
23:16 | R | MD5_REGS_MD5_REGS | MD5 calculated on the register map file
15:8 | W | SCAN_2_SCAN_2_PASSWORD | SCAN 2 key
7:0 | W | SCAN_1_SCAN_1_PASSWORD | SCAN 1 key

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31:24 | CHIP_ID_CHIP_ID | CHIP_ID_CHIP_ID_DEFAULT |  | 0x30*
23:16 | MD5_REGS_MD5_REGS | MD5_REGS_MD5_REGS_DEFAULT |  | 0x0*
15:8 | SCAN_2_SCAN_2_PASSWORD | SCAN_2_SCAN_2_PASSWORD_DEFAULT |  | 0x0
7:0 | SCAN_1_SCAN_1_PASSWORD | SCAN_1_SCAN_1_PASSWORD_DEFAULT |  | 0x0