### RF_LUT_ANTENNA_ARRAY_4

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31:28 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_31 | Antenna 31 specification
27:24 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_30 | Antenna 30 specification
23:20 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_29 | Antenna 29 specification
19:16 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_28 | Antenna 28 specification
15:12 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_27 | Antenna 27 specification
11:8 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_26 | Antenna 26 specification
7:4 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_25 | Antenna 25 specification
3:0 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_24 | Antenna 24 specification

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31:28 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_31 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_31_DEFAULT |  | 0x0*
27:24 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_30 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_30_DEFAULT |  | 0x0*
23:20 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_29 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_29_DEFAULT |  | 0x0*
19:16 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_28 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_28_DEFAULT |  | 0x0*
15:12 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_27 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_27_DEFAULT |  | 0x0*
11:8 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_26 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_26_DEFAULT |  | 0x0*
7:4 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_25 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_25_DEFAULT |  | 0x0*
3:0 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_24 | LUT_ANTENNA_ARRAY_4_ANTENNA_24_DEFAULT |  | 0x0*