## Trimming Support Enumeration Type Documentation

### TrimTarget_t

Location: trim.h:169

Default trim targets present in NVR7.

Members

- TARGET_BANDGAP_V = 75

750mV

- TARGET_BANDGAP_I = 100

1000nA

- TARGET_DCDC_1200 = 120

1.2V

- TARGET_DCDC_1120 = 112

1.12V

- TARGET_DCDC_1350 = 135

1.35V

- TARGET_DCDC_1100 = 110

1.10V

- TARGET_VDDC_1150 = 115

1.15V

- TARGET_VDDC_1000 = 100

1.00V

- TARGET_VDDC_1080 = 108

1.08V

- TARGET_VDDC_920 = 92

0.92V

- TARGET_VDDC_1050 = 105

1.05V

- TARGET_VDDC_STANDBY = 80

0.80V

- TARGET_VDDM_1150 = 115

1.15V

- TARGET_VDDM_1080 = 108

1.08V

- TARGET_VDDM_1100 = 110

1.05V

- TARGET_VDDM_STANDBY = 80

0.80V

- TARGET_VDDRF_1100 = 110

1.10V

- TARGET_VDDRF_1070 = 107

1.07V

- TARGET_VDDRF_1200 = 120

1.20V

- TARGET_VDDPA_1300 = 130

1.30V

- TARGET_VDDPA_1260 = 126

1.26V

- TARGET_VDDPA_1600 = 160

1.60V

- TARGET_VDDPA_MIN_1100 = 110

1.10V

- TARGET_VDDIF_1800 = 180

1.80V

- TARGET_FLASH_1600 = 160

1.60V

- TARGET_RC3 = 3000

3MHz

- TARGET_RC12 = 12000

12MHz

- TARGET_RC24 = 24000

24MHz

- TARGET_RC48 = 48000

48MHz

- TARGET_RC32K = 32768

32kHz

- TARGET_THERMISTOR_10 = 10

10uA

- TARGET_THERMISTOR_5 = 5

5.0uA

### TrimName_t

Location: trim.h:208

Voltage rail and oscillator names.

Members

- TRIM_BANDGAP

- TRIM_DCDC

Select loading bandgap trim values.

- TRIM_VDDC

Select loading DCDC trim values.

- TRIM_VDDM

Select loading VDDC trim values.

- TRIM_VDDRF

Select loading VDDM trim values.

- TRIM_VDDPA

Select loading VDDRF trim values.

- TRIM_VDDIF

Select loading VDDPA trim values.

- TRIM_FLASH

Select loading VDDIF trim values.

- TRIM_RCOSC

Select loading VDDFLASH trim values.

- TRIM_RCOSC32

Select loading RC oscillator trim values.