### RF_LUT_ANTENNA_ARRAY_1

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31:28 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_7 | Antenna 7 specification
27:24 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_6 | Antenna 6 specification
23:20 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_5 | Antenna 5 specification
19:16 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_4 | Antenna 4 specification
15:12 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_3 | Antenna 3 specification
11:8 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_2 | Antenna 2 specification
7:4 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_1 | Antenna 1 specification
3:0 | RW | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_0 | Antenna 0 specification

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31:28 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_7 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_7_DEFAULT |  | 0x0*
27:24 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_6 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_6_DEFAULT |  | 0x0*
23:20 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_5 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_5_DEFAULT |  | 0x0*
19:16 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_4 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_4_DEFAULT |  | 0x0*
15:12 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_3 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_3_DEFAULT |  | 0x3*
11:8 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_2 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_2_DEFAULT |  | 0x2*
7:4 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_1 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_1_DEFAULT |  | 0x1*
3:0 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_0 | LUT_ANTENNA_ARRAY_1_ANTENNA_0_DEFAULT |  | 0x0*