### BB_RAL_LOCAL_RND

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31 | RW | LRND_INIT | Writing a 1 initializes of local RPA random number generation LFSR
21:0 | RW | LRND_VAL | Initialization value for local RPA random generation when LRDN_INIT is set to 1 (report the current local RPA random number LFSR value otherwise)

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31 | LRND_INIT | LRND_INIT_0 |  | 0x0*
21:0 | LRND_VAL | LRND_VAL_4132623 |  | 0x3F0F0F*