### RF_REG45

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
25:16 | R | RSSI_AVG_RSSI_AVG | Filtered RSSI value
8:0 | R | RXFIFO_COUNT_RX_COUNT | Number of bytes in the Rx FIFO

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
25:16 | RSSI_AVG_RSSI_AVG | RSSI_AVG_RSSI_AVG_DEFAULT |  | 0x0*
8:0 | RXFIFO_COUNT_RX_COUNT | RXFIFO_COUNT_RX_COUNT_DEFAULT |  | 0x0*