### PWM_OFFSET

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
12 | RW | OFFSET_ENABLE | Enable/disable the PWM offset function
11:0 | RW | OFFSET | PWM(0) to PWM(i) offset

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
12 | OFFSET_ENABLE | PWM_OFFSET_DISABLE | Disable the PWM offset | 0x0*
|  | PWM_OFFSET_ENABLE | Enable the PWM offset | 0x1