### BB_WPALCNTL

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
23:16 | RW | WPALNBDEV | Number of devices in the white list
13:0 | RW | WPALBASEPTR | Base address pointer of the white list

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
23:16 | WPALNBDEV | WPALNBDEV_0 |  | 0x0*
13:0 | WPALBASEPTR | WPALBASEPTR_0 |  | 0x0*