### RF_PT_DELTA_1

Bit Field | Read/Write | Field Name | Description
--- | --- | --- | ---
31:30 | RW | PT_DELTA_TS_1_PT_DELTA_T1_MULT | Multiplier for the delta t1
19:0 | RW | PT_DELTA_TS_1_PT_DELTA_T1 | Delta t1 for the protocol timer

Bit Field | Field Name | Value Symbol | Value Description | Hex Value
--- | --- | --- | --- | ---
31:30 | PT_DELTA_TS_1_PT_DELTA_T1_MULT | PT_DELTA_TS_1_PT_DELTA_T1_MULT_DEFAULT |  | 0x0*
19:0 | PT_DELTA_TS_1_PT_DELTA_T1 | PT_DELTA_TS_1_PT_DELTA_T1_DEFAULT |  | 0x0*